기술혁신랩

장비 구매 계획 및 규격서

2014. 12

서울시사회적경제지원센터

목   차

Ⅰ. 추진 개요

II. 구 매 사 양 서

Ⅰ. 추진 개요

1. 사 업 명 :  사회적경제 기술혁신랩 운영 장비구입

2. 구매 및 설치의 범위

- 구매 및 설치의 범위는 아래 사항에 준하며 세부내역은 구매 세부 규격서에 따른다.

가. (구매항목) 3D프린터, 레이저커터, CNC라우터, 커팅플로터, 미싱오버룩SET

나. (설치조건) 요청한 장소에 납품, 요청한 장소에 설치

3. 설치 장소

서울시 은평구 통일로 684 (녹번동 5번지, 구 질병관리본부 28동)

4. 납품・설치 기한

납품/설치일자 : 2014년 12월 이전

(※설치 이후 1회 이전 필수 포함 : 일자 : 2015년 3~5월 (예정) )

5. 구매 조건

가. 장비 및 프로그램 교육 훈련, 기술 지원

나. 유지보수 등 필요 내용 기술 A/S 1년 (납품일로 1년)

다. 시범 가동 재료 및 부가장비 SET 납품

6. 예산

가. 금액: 일금사천오백만원정(\45,000,000)

II. 구매사양서

1. 구매내역 총괄표

물품 번호	품 명	모델명 및 규격	단위	수량
1	3D 프린터	Opencreators Almond (306(W) x 420(D) x 357(H))	식	4
2	레이저커터	레이저픽스 Xcut1390 (1500 x 1000mm (대략))	식	1
3	CNC 라우터	한터테크놀로지 HRM48C (3,000㎜ (L) x 2,000㎜ (W) x 1,700㎜ (H))	식	1
4	비닐커터	Vinyl Cutter (Silhouette – Cameo)	식	1
5	미싱+오버록SET	브라더 NX200 + M1034D (NX-400:43*20*29cm,11kg/M-1034D: 32*11*30cm)	식	1(2)
6
7
8
9
10
11
12
13
합계			-	-

2. 장비별 세부 사양서

장  비  별  사  양  서

품    명

3D 프린터

물품번호

1

단   위

식

수   량

4

□ 세부사양

○ 장비 세부 사양

본체사양	본체크기	306 x 420 x 357
	무게	13 kg
	본체 및 Heatbed 재질	아노다이징 알루미늄
	전송모터	1.8인치 스텝 앵글 1/6 마이크로 스테핑 감속모터
	모델링 보드	Auto Bed Leveling system
출력사양	모델성형방식	융합필라멘트제조
	출력사이즈	150 x 150 x 140 mm
	용제 물성	ABS, PLA (1.75 mm)
	노즐직경	기본 : 0.4 mm 옵션: 0.25, 0.35, 0.6, 0.8mm
	적층두께	0.1 ~ 0.3 mm
	출력 정확도	2.5 micron on Z axis / 11 micron on XY axis
전기적사양	일체형 컨트롤러 보드
	4 축 , 1/16 마이크로 스테핑모터 컨트롤
	전원	100-240V, 450W
	출력매체	SD memory card or over USB
소프트웨어	OC-Cura 1.0
	호환성	Linux, Windows and OSX
	출력가능 파일포맷	gcode, stl, obj, amf

○ 부속품
· ABS Cartridge 1 ea

· 장비 활용 공구 1 set

· Software

○ 기타

1. 공급자는 제조사의 공급 및 기술지원 확약서(Certificate)를 제출

2. 각 제품의 Certificate(제조사 공인) 보유한 전임 강사를 통한 정규 교육 실시 필수

3. 납품 일부터 1년 무상유지보수

4. 보증기간 내 장비의 수리 및 Software 무상 업그레이드 제공

5. 교육에 필요한 제반 경비(교육비, 교재비, 숙식비, 출장비 등)는 공급자 부담

장 비 별 사 양 서
품 명	레이저커터
물품번호	2	단 위	식	수 량	1
□ 세부사양 ○ 장비 세부 사양 · 레이저 종류 : CO2 Tube Type · 레이저 파워 : Max 150W/Max 180W · 엔그레이빙 속도 : 64000mm/m · 커팅 속도 : 36000mm/m · 위치 정밀도 : ±0.05mm · 반복 정밀도 : ±0.05mm · 작업 범위 : 1300 x 900mm · 냉각 방식 : Water cooling · File 호환 : Corel, BMP, PLT, DXF, DST,AI,JPG · 소비 전력 : 220V 60Hz, 2.5Kw · 적용 소재 : 아크릴, MDF, Wood, 가죽 ○ 부속품 · 배기시설 · 장비 활용 공구 1 set ○ 기타 1. 공급자는 제조사의 공급 및 기술지원 확약서(Certificate)를 제출 2. 각 제품의 Certificate(제조사 공인) 보유한 전임 강사를 통한 정규 교육 실시 필수 3. 납품 일부터 1년 무상유지보수 4. 보증기간 내 장비의 수리 및 Software 무상 업그레이드 제공 5. 교육에 필요한 제반 경비(교육비, 교재비, 숙식비, 출장비 등)는 공급자 부담

장 비 별 사 양 서
품 명	CNC 라우터
물품번호	3	단 위	식	수 량	1
□ 세부사양 ○ 장비 세부 사양 · 작업면적 : 1,300㎜ (X) x 2,500㎜ (Y) x 200㎜ (Z) · 장비규격 :3,000㎜ (L) x 2,000㎜ (W) x 1,700㎜ (H) · 장비무게 : 1,450Kg · 위치정밀도 : ± 0.05㎜ · 반복정밀도 : ± 0.05㎜ · 3축 제어모터 : Stepper Driving Motor · 컨트롤러 : DSP Controller System (G Code) · 스핀들 모터 : 용량 : 9HP(7Kw) 고주파 스핀들 모터, 회전수 : 최대 24,000 RPM, 콜렛 : ER25 콜렛. 최대직경 16mm · 테이블 구조 : 진공흡착 + 클램프 · 이송장치 : 랙&피니언, 볼스크류(Z), L/M 가이드 · 최대이송속도 : 500㎜/sec(30,000㎜/min) · 공구 냉각장치 : Mist Coolant System(Air) · 총사용전력 : 15KVA · 전원 : 220V 단상/380V 삼상(50/60Hz) ○ 부속품 : · 집진기, 전용PC ○ 기타 1. 공급자는 제조사의 공급 및 기술지원 확약서(Certificate)를 제출 2. 각 제품의 Certificate(제조사 공인) 보유한 전임 강사를 통한 정규 교육 실시 필수 3. 납품 일부터 1년 무상유지보수 4. 보증기간 내 장비의 수리 및 Software 무상 업그레이드 제공 5. 교육에 필요한 제반 경비(교육비, 교재비, 숙식비, 출장비 등)는 공급자 부담

장 비 별 사 양 서
품 명	비닐커터
물품번호	4	단 위	식	수 량	1
□ 세부사양 ○ 장비 세부 사양 · 커팅 범위 : 커팅 매트 : 12” x 12” (30.5cm x 30.5cm), 미디어 길이 : 12” x 10’ (30.5cm x 3m) · 최대 지원 두께 : 31.5 mils (0.8mm) · 최대 커팅 압력 : 210gf · SD 카드 : 최대 16GB까지 인식 가능 (SDHC 기준) · 커팅가능 미디어 : 필름 (반사필름제외), 비닐, 켄트지, 색도화지, 엽서, 재생지, 섬유,라인스톤 템플릿, 시트지, 전사용지, 호일, 자석용지, 칩보드등. · 인터페이스 : USB 2.0 high-speed ○ 기타 · 납품 일부터 1년 무상유지보수

장 비 별 사 양 서
품 명	미싱+오버룩SET
물품번호	5	단 위	식	수 량	1(2)
□ 세부사양 ○ 장비별 세부 사양 - 미싱 · 재봉 스티치 수량 : 294 · 톱니바퀴 포인트 6포인트 · 창작재봉 가능 · 자동 실끊기 가능 · 무릎리프트 가능 · 자동 단추구멍만들기 10가지 이상 - 오버룩 · 4색실 오버록 · 아래 루퍼 자동 실걸이 장치 · 땀폭 조절 (3.0~5.0) · 땀길이 조절가능 (0.8~4.0) ○ 기타 · 납품 일부터 1년 무상유지보수

※. 장비 설치 도면